|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | Unidades | Coste | Visual |
| Arduino Uno | 1 |  |  |
| CNC Shield | 1 |  |  |
| Driver A4988 | 4 |  |  |
| Disipador para driver | 4 |  |  |
| Motor Nema 17 | 2 |  |  |
| Motor Nema 14 | 2 |  |  |
| Joystick | 1 |  |  |
| Fuente de alimentación 12V | 1 |  |  |
| Acoplador de motor 4-6 | 2 |  |  |
| Misumi Europa MSSR401-70 | 1 |  |  |
| Misumi Europa MSSR401-60 | 1 |  |  |
| Guía |  |  |  |
| Perfil 20x280 | 2 |  |  |
| Perfil 20x320 | 2 |  |  |
| Eje 8x240 | 2 |  |  |
| Eje 8x320 | 2 |  |  |
| Escuadras | 4 |  |  |
| Tornillo |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Tuercas |  |  |  |
| Tuercas correderas | 8 |  |  |